	Код 1С 
	Модель 
	Описание 
	Спецификация 

	Б0047653 
	SPP-AC3-0-350-048 
	Кронштейн на опору с 1 хомутом, для уличного 
(консольного) светильника, D48 цвет: RAL7040 
	Кронштейн состоит из металлической пластины толщиной 1,8 мм и монтажной трубы для консольного закрепления светильника. Пластина крепится к опоре с помощью П-образной скобы и фиксируется на опоре гайками М10. На пластине закреплена изогнутая труба диаметром 32 мм и толщиной стенки 1,5 мм, на торце трубы зафиксировано посадочное место под светильник, труба d48 и толщиной стенки 1,0  мм  длиной 80 мм.

	Б0047654 
	SPP-AC3-0-350-060 
	Кронштейн на опору с 1 хомутом, для уличного 
(консольного) светильника, D60 цвет: RAL7040 
	Кронштейн состоит из металлической пластины толщиной 1,8 мм и монтажной трубы для консольного закрепления светильника. Пластина крепится к опоре с помощью П-образной скобы и фиксируется на опоре гайками М10. На пластине закреплена изогнутая труба диаметром 32 мм и толщиной стенки 1,5 мм, на торце трубы зафиксировано посадочное место под светильник, труба d 57 и толщиной стенки 1,0 мм  длиной 80 мм. 

	Б0047655 
	SPP-AC4-0-500-048 
	Кронштейн на опору с 2 хомутами, для уличного 
(консольного) светильника, D48 цвет: RAL7040 
	Кронштейн состоит из металлической пластины толщиной 1,8 мм и монтажной трубы для консольного закрепления светильника. Пластина крепится к опоре с помощью П-образной скобы и фиксируется на опоре гайками М10. На пластине закреплена изогнутая труба диаметром 32 мм и толщиной стенки 1,5 мм, на торце трубы зафиксировано посадочное место под светильник, труба d48 и толщиной стенки 1,0 мм  длиной 80 мм 

	Б0047656 
	[bookmark: _GoBack]SPP-AC4-0-500-060 
	Кронштейн на опору с 2 хомутами, для уличного 
(консольного) светильника, D60 цвет: RAL7040 
	Кронштейн состоит из металлической пластины толщиной 1,8 мм и монтажной трубы для консольного закрепления светильника. Пластина крепится к опоре с помощью П-образной скобы и фиксируется на опоре гайками М10. На пластине закреплена изогнутая труба диаметром 32 мм и толщиной стенки 1,5 мм, на торце трубы зафиксировано посадочное место под светильник, труба d 57 и толщиной стенки 1,0 мм  длиной 80 мм. 


	Указаны в таблице 
	2 КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ 

	Кронштейн АС3 /    /АС4
	-1 шт. /   1 шт.

	Скоба М10   
	-1  шт. /   2 шт.

	Гайка М10    
	-2 шт.   /  4 шт.

	Шайба 10     
	-2 шт.  /   4 шт.

	Шайба пружинная (гровер) М10 
	-2 шт.   /  4 шт.

	Руководство по эксплуатации     
	-1 экз.


	Заполняет торговая организация 
Наименование торговой организации, контактный телефон 
______________________________________ 
______________________________________ 
______________________________________ 
______________________________________ Дата продажи   _____________            М.П. Продавец (подпись)_________      


Кронштейн 
Руководство по эксплуатации 
Кронштейн предназначен для крепления консольных уличных светильников, предназначенных для освещения улиц, дорог, скверов и других территорий населенных пунктов.  
1 ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ



3 ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ 
Распаковать изделие. Приставить кронштейн к опоре. Вставить скобу в отверстия кронштейна, закрутить гайки на концы скобы, предварительно проложив шайбы и шайбы пружинные.  
4 ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ И ТРАНСПОРТИРОВАНИЯ. 
Транспортирование изделий осуществляется различными видами транспорта при температуре от +40° С до -50° С при условии защиты от атмосферных осадков.
Хранить изделия в упаковке изготовителя в закрытых помещениях при температуре от +40° С  до -50° С и относительной влажности 75%. 
5 ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ИЗГОТОВИТЕЛЯ 
Гарантийный срок эксплуатации 18 месяцев со дня ввода в эксплуатацию. Срок службы не менее 10 лет. 
Срок сохраняемости кронштейнов в упаковке – 2 года со дня отгрузки 
По истечении срока службы держатель утилизировать в соответствии с указаниями местных органов власти. 
8 СВИ                                                              СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЁМКЕ 
Представитель 	службы 	контроля предприятия 
«____» _____________20___г. 
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